HINWEIS: Blauer Text stammt aus dem V-Modell-XT und 
kann gelöscht werden beziehungsweise soll ersetzt werden
-Systemspezifikationen: Externe-Einheit-Spezifikation-
…hier Name des Produktexemplars eintragen… 
Version: …eintragen…
Projektbezeichnung		PMBook24	
Projektleiter		
Verantwortlich		Systemarchitekt	
Erstellt am		
Zuletzt geändert	27.06.2005 14:45	
Bearbeitungszustand	X	in Bearbeitung	
		vorgelegt	
		fertig gestellt	
Dokumentablage	C:\V-Modell-Editor\eclipse\workspace\weiter\Teilprojekte\TP14\templates\MasterTemplate.doc	
V-Modell-XT Version	Version 1.2.0	

Weitere Produktinformationen
Mitwirkend	[nicht beteiligt]	HW-Architekt
[nicht beteiligt]	Prüfer
[nicht beteiligt]	Logistikentwickler
[nicht beteiligt]	Systemsicherheitsbeauftragter
[nicht beteiligt]	Logistikverantwortlicher
[nicht beteiligt]	SW-Architekt
[nicht beteiligt]	Ergonomieverantwortlicher
[nicht beteiligt]	Systemintegrator	
Erzeugung	Produktumfang der Externen Einheiten im System
•	Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept System
[Dateiname]
Systemarchitektur
[Dateiname]
Produktumfang der Externen Einheiten im Unterstützungssystem
•	Unterstützungs-Systemarchitektur
[Dateiname]
Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept Unterstützungssystem
[Dateiname]	
Änderungsverzeichnis
Änderung	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderung	Autor	Zustand	
Nr.	Datum	Version					
1		1.1	Alle	Initiale Produkterstellung			
Prüfverzeichnis
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über alle Prüfungen – sowohl Eigenprüfungen wie auch Prüfungen durch eigenständige Qualitätssicherung – des vorliegenden Dokumentes.
Datum	Geprüfte Version	Anmerkungen	Prüfer	Neuer Produktzustand	

Inhalt
Bitte von Hand aktualisieren: rechte Maustaste, Felder aktualisieren…
1	Einleitung

1	

Einleitung
Für jede im Rahmen des Architekturentwurfs identifizierte potentielle Externe Einheit wird eine Externe-Einheit-Spezifikation erstellt. Die Spezifikation ist Grundlage für die Auswahl eines Fertigprodukts, eines zur Wiederverwendung verfügbaren Systemelements oder einer Beistellung. Im Falle eines Unterauftrags dient sie als Anforderungsdokument. Sie dient zusätzlich als Grundlage der Prüfung.
In der Externe-Einheit-Spezifikation werden alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Externe Einheit definiert. Handelt es sich um ein mögliches Fertigprodukt, werden anhand der Spezifikation eine Marktsichtung und eine Evaluierung von Fertigprodukten durchgeführt. Bei Vergabe über einen Unterauftrag bildet die Spezifikation die Grundlage des Vertrags mit dem Unterauftragnehmer.
Verantwortlich für die Erstellung der Externe-Einheit-Spezifikation ist der Systemarchitekt. Unterstützt wird er vom Systemintegrator, der sicherstellt, dass die letztendlich gewählte Externe Einheit allen Anforderungen zur Integration in das System genügt.

…hier Ihren Text einfügen…

2	
Systemelementüberblick
Der Systemelementüberblick gibt einen groben Überblick über die Externe Einheit. Aufgaben und Ziele werden überblickartig beschrieben sowie ihre Rolle innerhalb des Systems beziehungsweise Unterstützungssystems dargestellt.

…hier Ihren Text einfügen…

2	
Schnittstellenbeschreibung
Eine Schnittstelle repräsentiert die Grenze einer Externen Einheit zu ihrer Umgebung. Sie beschreibt welche Daten an der Elementgrenze ausgetauscht werden, und die logischen Abhängigkeiten. Damit definiert die Schnittstelle die Dienste, die von der Externen Einheit zu erbringen sind. Eine Externe Einheit kann durchaus mehrere Schnittstellen haben.
In der Schnittstellenbeschreibung werden die funktionalen Anforderungen an die Externe Einheit gesammelt, alle Schnittstellen festgelegt und im Zusammenhang dargestellt. Zusammen mit den nicht-funktionalen Anforderungen enthält die Schnittstellenbeschreibung alle notwendigen Informationen zur Auswahl einer Externen Einheit. Neben den Schnittstellen zu anderen Systemelementen werden in ihr auch die Schnittstellen zur Umgebung beschrieben, wie die Mensch-Maschine-Schnittstelle oder Schnittstellen zu Unterstützungssystemen.
Die Beschreibung der funktionalen Schnittstelle teilt sich in die Beschreibung ihres statischen und dynamischen Verhaltens auf. Das statische Verhalten legt die Struktur der Schnittstelle fest, über die Funktionalitäten der Externen Einheit genutzt werden können. Das dynamische Verhalten bestimmt die Reihenfolge der Nutzung.
Inhalt und Beschreibung der Schnittstellen können variieren, je nachdem, ob es sich um HW- oder SW-Anteile der Externen Einheit handelt. HW-Anteile werden durch die Angabe von elektrischen und mechanischen Daten spezifiziert, SW-Anteile durch die Beschreibung von Methoden, Parametern und Informationen zum Verhalten.
Zu den statischen Elementen einer HW-Schnittstelle zählen beispielsweise Angaben zu elektrischen Leistungsdaten (Leistung, Spannung, Strom, Frequenz, Polarität), Angaben zur mechanischen Auslegung (Steckertyp, Steckerbelegung, Kabeltyp) oder Angaben zum technischen Aufbau (Funktionsaufruf und Parameterliste, Übertragungsrichtung, Layout einer Nutzerschnittstelle). Zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens zählen beispielsweise die Festlegung von Kommunikationsprotokollen und deren Spezifikationen, die Beschreibung von Synchronisationsmechanismen sowie Hinweise zur Benutzung und Bedienung der Schnittstelle.
Das statische Verhalten einer SW-Schnittstelle legt die Struktur der Aufrufe fest, über die Dienste des SW-Elements genutzt werden können. Zur Beschreibung dienen insbesondere Methodensignaturen und Definitionen von Datentypen.
Das dynamische Verhalten bestimmt die Reihenfolge, in der Aufrufe erfolgen können. Zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens werden häufig Ablaufdiagramme (Sequenzdiagramme, Message Sequence Charts) oder Zustandübergangsdiagramme verwendet.
Grundlage für die Schnittstellenbeschreibung sind die Schnittstellenübersicht der Architektur sowie die Schnittstellenrealisierungen der Systemspezifikationen übergeordneter Systemelemente.

…hier Ihren Text einfügen…

2	
Nicht-funktionale Anforderungen
Neben den funktionalen Anforderungen hat eine Externe Einheit eine Reihe nicht-funktionaler Anforderungen zu erfüllen. Die nicht-funktionalen Anforderungen an eine Externe Einheit entsprechen weitgehend den nicht-funktionalen Anforderungen, die an ein Systemelement gestellt werden.
Die nicht-funktionalen Anforderungen werden im Detail beschrieben und mit den konkret geforderten Werten belegt. Die für die Externe Einheit relevanten nicht-funktionalen Anforderungen werden aus den Spezifikationen der übergeordneten Systemelemente beziehungsweise aus der Gesamtsystemspezifikation abgeleitet.

…hier Ihren Text einfügen…

2	
Abnahmekriterien und Eingangsprüfkriterien
Abnahmekriterien legen fest, welche Kriterien die gelieferte Externe Einheit erfüllen muss, um den Anforderungen der Externe-Einheit-Spezifikation zu entsprechen. Sie sollen messbar dargestellt werden. Aus vertraglicher Sicht beschreiben die Abnahmekriterien die Bedingungen für die Entscheidung, ob die Externe Einheit die gestellten Anforderungen erfüllt oder nicht. Die Abnahmekriterien beziehen sich sowohl auf funktionale als auch auf nicht-funktionale Anforderungen.
Aufbau und Anzahl der Abnahmekriterien sind durch den Auftraggeber zu skizzieren. Eine Strukturierung der Abnahmekriterien nach ihren drei wesentlichen Bestandteilen, Ausgangssituation, Aktion(en) und erwartetes Ergebnis, ist anzustreben. In jedem Fall müssen die erwarteten Ergebnisse der Abnahme pro Abnahmekriterium festgelegt werden.
Die Erfüllung der Abnahmekriterien wird im Rahmen der Eingangsprüfung festgestellt. Die Abnahmekriterien gehen somit als Anforderungen in die Prüfspezifikation Lieferung ein.

…hier Ihren Text einfügen…

3	
 Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung	Erklärung	

4	Literaturverzeichnis

5	Abbildungsverzeichnis

Vorgaben zur Prüfung des Dokuments
Inhaltliche und formale Vorgaben an das Produkt sind dem Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte des V-Modell XT und gegebenenfalls einer zugehörigen Prüfspezifikation Dokument zu entnehmen. Für die Überprüfung des Produktes hinsichtlich seiner inhaltlichen Konsistenz zu bereits fertig gestellten Produkten sind die folgenden Produktabhängigkeiten zu überprüfen.

Produktumfang der Externen Einheiten im Unterstützungssystem
Betroffene Produkte:
•	Unterstützungs-Systemarchitektur
Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept Unterstützungssystem
Beschreibung:
In der Unterstützungs-Systemarchitektur sind alle Externe Einheiten des Unterstützungssystem definiert. In einer Make-or-Buy-Entscheidung wird der Weg zur Entscheidung, ob eine Externe Einheit als Fertigprodukt zugekauft oder als Unterauftrag vergeben wird, dokumentiert. Die Externe Einheit wird in der Externe-Einheit-Spezifikation detailliert beschrieben.
Im Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept Unterstützungssystem wird der Zusammenbau der Externe Einheit zu Segmenten beziehungsweise zum Unterstützungssystem dargestellt. Die im Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept Unterstützungssystem für jede Externe Einheit grob beschriebenen Prüfungen werden je Externe Einheit in einer Prüfspezifikation Systemelement ausführlich durch Prüffälle spezifiziert. Diese werden durch eine Prüfprozedur Systemelement ausgeführt und in einem Prüfprotokoll Systemelement dokumentiert.

Produktumfang der Externen Einheiten im System
Betroffene Produkte:
•	Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept System
Systemarchitektur
Beschreibung:
In der Systemarchitektur sind alle Produkte des Typs Externe Einheit des Systems definiert. In einer Make-or-Buy-Entscheidung wird der Weg zur Entscheidung, ob eine Externe Einheit als Fertigprodukt zugekauft oder als Unterauftrag vergeben wird, dokumentiert. Die Externe Einheit wird in der Externe-Einheit-Spezifikation detailliert beschrieben.
Im Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept System wird der Zusammenbau der Produkte des Typs Externe Einheit zu Segmenten beziehungsweise zum System dargestellt. Die im Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzept System für jede Externe Einheit grob beschriebenen Prüfungen werden je Externe Einheit in einer Prüfspezifikation Systemelement ausführlich durch Prüffälle spezifiziert. Diese werden durch eine Prüfprozedur Systemelement ausgeführt und in einem Prüfprotokoll Systemelement dokumentiert.

Einfluss eines Fertigprodukts auf die Externe-Einheit-Spezifikation
Betroffene Produkte:
•	Externe-Einheit-Spezifikation
Make-or-Buy-Entscheidung
Beschreibung:
Die Externe-Einheit-Spezifikation ist die Basis für die Evaluierung der Fertigprodukte im Rahmen der Make-or-Buy-Entscheidung.
Ist das Ergebnis einer Make-or-Buy-Entscheidung der Einsatz eines Fertigprodukts, hat das üblicherweise Rückwirkungen auf die Externe-Einheit-Spezifikation, da das Fertigprodukt normalerweise nur einen Teil der Anforderungen erfüllt. Der verbleibende Rest muss von anderen/neuen Systemteilen erbracht werden oder die Anforderungen müssen angepasst/reduziert werden. Dies kann wiederum Rückwirkungen auf die Systemarchitektur, die Systemspezifikation, die Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft) oder sogar die Anforderungen (Lastenheft) haben.
Fertigprodukte erfüllen oft nicht die besonderen Anforderungen, die aus Umwelteinflüssen und speziellen Einsatzbedingungen (zum Beispiel Militär) herrühren. Daher werden Anpassungen der Fertigprodukte an die vorgegebenen Einsatzbedingungen (zum Beispiel Härtung) notwendig. Bei der Verwendung von Fertigprodukten muss dies hinsichtlich Kosten und Integrationsrisiko beachtet werden.
Die Entscheidung über eine eventuelle Vergabe dieses Zusatzes erfolgt im Rahmen einer weiteren Make-or-Buy-Entscheidung .

Logistische Konzeption beeinflusst SW- und HW-Spezifikationen
Betroffene Produkte:
•	Externe-Einheit-Spezifikation
Systemspezifikation
HW-Spezifikation
SW-Spezifikation
Externes-SW-Modul-Spezifikation
Spezifikation logistische Unterstützung
Externes-HW-Modul-Spezifikation
Beschreibung:
Logistische Anforderungen wie Verfügbarkeit oder Instandhaltbarkeit werden im Zusammenspiel von System, Unterstützungssystem und der logistischen Unterstützung erfüllt. Beispielsweise entscheiden die Ausbaubarkeit eines HW-Moduls im System, der Funktionsumfang des Unterstützungssystems "Messgerät" und die Güte der Instandhaltungsanleitung über die Reparaturzeit des Systems und damit über dessen Verfügbarkeit. In der logistischen Konzeption wird dieses Zusammenspiel untersucht, daraus ergeben sich gegebenenfalls neue Anforderungen an HW- oder SW-Bestandteile und an externe Elemente wie Externe Einheiten und Produkte vom Typ Externes HW-Modul bzw Externes SW-Modul.